<< Previous | Next >>

> LDF pd,(lmn) Load Far Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDF pd,(lmn) | 19 (2,2,2,2,2,1,2,2,2,2) | ps0 = (lmn) ps1 = (lmn + 1) ps2 = (lmn + 2) ps3 = (lmn + 3)
> ED 08 n m l | LDF PW,(lmn) | 19 (2,2,2,2,2,1,2,2,2,2) | PW0 = (lmn) PW1 = (lmn + 1) PW2 = (lmn + 2) PW3 = (lmn + 3)
> ED 18 n m l | LDF PX,(lmn) | 19 (2,2,2,2,2,1,2,2,2,2) | PX0 = (lmn) PX1 = (lmn + 1) PX2 = (lmn + 2) PX3 = (lmn + 3)
> ED 28 n m l | LDF PY,(lmn) | 19 (2,2,2,2,2,1,2,2,2,2) | PY0 = (lmn) PY1 = (lmn + 1) PY2 = (lmn + 2) PY3 = (lmn + 3)
> ED 38 n m l | LDF PZ,(lmn) | 19 (2,2,2,2,2,1,2,2,2,2) | PZ0 = (lmn) PZ1 = (lmn + 1) PZ2 = (lmn + 2) PZ3 = (lmn + 3)

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with the data whose physical address is the 24-bit constant lmn.

<< Previous | Next >>