<< Previous | Next >>

> LDL pd,HL Load Low Word Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDL pd,HL | 4 (2,2) | pd = {FFFF,HL}
> FD 8F | LDL PW,HL | 4 (2,2) | PW0 = L PW1 = H PW2 = FF PW3 = FF
> FD 9F | LDL PX,HL | 4 (2,2) | PX0 = L PX1 = H PX2 = FF PX3 = FF
> FD AF | LDL PY,HL | 4 (2,2) | PY0 = L PY1 = H PY2 = FF PY3 = FF
> FD BF | LDL PZ,HL | 4 (2,2) | PZ0 = L PZ1 = H PZ2 = FF PZ3 = FF

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads the low word of pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with HL. Loads the high word with 0xFFFF.

<< Previous | Next >>