<< Previous | Next >>

> LD A,(BC)
> LD A,(DE)
> LD A,(mn) Load Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> 0A | LD A,(BC) | 6 (2,2,2) | A = (BC)
> 1A | LD A,(DE) | 6 (2,2,2) | A = (DE)
> 3A n m | LD A,(mn) | 9 (2,2,2,1,2) | A = (mn)

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  | · |

> #### Description

> Loads A with the data whose address is:

> - BC, or
> - DE, or
> - the 16-bit constant mn.

<< Previous | Next >>