<< Previous | Next >>

> POP BCDE
> POP JKHL Stack Operation Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> DD F1 | POP BCDE | 13 (2,2,1,2,2,2,2) | E = (SP) D = (SP + 1) C = (SP + 2) B = (SP + 3) SP = SP + 4
> FD F1 | POP JKHL | 13 (2,2,1,2,2,2,2) | L = (SP) H = (SP + 1) K = (SP + 2) J = (SP + 3) SP = SP + 4

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Pops BCDE or JKHL from the stack.

<< Previous | Next >>