<< Previous | Next >>

> LDL pd,(SP+n) Load Low Word Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDL pd,(SP+n) | 11 (2,2,2,2,2,1) | pd0 = (SP + n) pd1 = (SP + n + 1) pd2 = FF; pd3 = FF
> ED 03 | LDL PW,(SP+n) | 11 (2,2,2,2,2,1) | PW0 = (SP + n) PW1= (SP + n +1) PW2 = FF; PW3 = FF
> ED 13 | LDL PX,(SP+n) | 11 (2,2,2,2,2,1) | PX0 = (SP + n) PX1 = (SP + n + 1) PX2 = FF; PX3 = FF
> ED 23 | LDL PY,(SP+n) | 11 (2,2,2,2,2,1) | PY0 = (SP + n) PY1 = (SP + n + 1) PY2 = FF; PY3 = FF
> ED 33 | LDL PZ,(SP+n) | 11 (2,2,2,2,2,1) | PZ0 = (SP + n) PZ1 = (SP + n + 1) PZ2 = FF; PZ3 =F F

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads the low-order word of pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with the data whose address in the sum of SP and the 8-bit unsigned constant n. Loads the high-order word with 0xFFFF.

<< Previous | Next >>