<< Previous | Next >>

> LDF rr,(lmn) Load Far Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDF rr,(lmn) | 15 (2,2,2,2,2,1,2,2) | rrlow = (lmn) rrhigh = (lmn + 1)
> ED 0A n m l | LDF BC,(lmn) | 15 (2,2,2,2,2,1,2,2) | C = (lmn) B = (lmn + 1)
> ED 1A n m l | LDF DE,(lmn) | 15 (2,2,2,2,2,1,2,2) | E = (lmn) D = (lmn + 1)
> ED 2A n m l | LDF IX,(lmn) | 15 (2,2,2,2,2,1,2,2) | IXlow = (lmn) IXhigh = (lmn + 1)
> ED 3A n m l | LDF IY,(lmn) | 15 (2,2,2,2,2,1,2,2) | IYlow = (lmn) IYhigh = (lmn + 1)

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads

> - BC, or
> - DE, or
> - IX, or
> - IY

> with the data whose physical address is the 24-bit constant lmn.

> The ALTD prefix does not apply to the "LDF IX,(lmn)" or "LDF IY,(lmn)" instructions.

<< Previous | Next >>