<< Previous | Next >>

> LD JKHL,ps Load Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LD JKHL,ps | 4(2,2) | JKHL = ps
> FD CD | LD JKHL,PW | 4(2,2) | JKHL = PW
> FD DD | LD JKHL,PX | 4(2,2) | JKHL = PX
> FD ED | LD JKHL,PY | 4(2,2) | JKHL = PY
> FD FD | LD JKHL,PZ | 4(2,2) | JKHL = PZ

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads JKHL with ps (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ).

<< Previous | Next >>