<< Previous | Next >>

> LD dd,mn Load Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | LD dd,mn | 6 (2,2,2) | dd = mn
> 01 n m | LD BC,mn | 6 (2,2,2) | BC = mn
> 11 n m | LD DE,mn | 6 (2,2,2) | DE = mn
> 21 n m | LD HL,mn | 6 (2,2,2) | HL = mn
> 31 n m | LD SP,mn | 6 (2,2,2) | SP = mn

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads dd (any of the 16-bit registers BC, DE, HL, or SP) with the 16-bit constant mn.

<< Previous | Next >>