<< Previous | Next >>

> LD (IX+d),HL
> LD (IX+d),n
> LD (IX+d),r Load Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> F4 d | LD (IX+d),HL | 11 (2,2,1,3,3) | (IX + d) = L (IX + d + 1) = H
> DD 36 d n | LD (IX+d),n | 11 (2,2,2,2,3) | (IX + d) = n
> ---- | LD (IX+d),r | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = r
> DD 77 d | LD (IX+d),A | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = A
> DD 70 d | LD (IX+d),B | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = B
> DD 71 d | LD (IX+d),C | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = C
> DD 72 d | LD (IX+d),D | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = D
> DD 73 d | LD (IX+d),E | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = E
> DD 74 d | LD (IX+d),H | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = H
> DD 75 d | LD (IX+d),L | 10 (2,2,2,1,3) | (IX + d) = L

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  |  |  |  | ·

> #### Description

> Loads the memory location whose address is the sum of IX and the 8-bit signed displacement d with

> - HL, or
> - the 8-bit constant n, or
> - r (any of the registers A, B, C, D, E, H, or L)

<< Previous | Next >>