<< Previous | Next >>

> LDL pd,DE Load Low Word Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDL pd,DE | 4 (2,2) | pd = {FFFF,DE}
> DD 8F | LDL PW,DE | 4 (2,2) | PW0 = E PW1 = D PW2 = FF; PW3 = FF
> DD 9F | LDL PX,DE | 4 (2,2) | PX0 = E PX1 = D PX2 = FF; PX3 = FF
> DD AF | LDL PY,DE | 4 (2,2) | PY0 = E PY1 = D PY2 = FF; PY3 = FF
> DD BF | LDL PZ,DE | 4 (2,2) | PZ0 = E PZ1 = D PZ2 = FF; PZ3 = FF

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads the lower 16 bits of pd (any of the 32-bits registers PW, PX, PY or PZ) with DE. The upper word of pd is loaded with 0xFFFF.

<< Previous | Next >>