<< Previous | Next >>

> LD r,(HL) Load Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | `LD` r`,(HL)` | 5 (2,1,2) | r = (HL)
> 7E | LD A,(HL) | 5 (2,1,2) | A = (HL)
> 46 | LD B,(HL) | 5 (2,1,2) | B = (HL)
> 4E | LD C,(HL) | 5 (2,1,2) | C = (HL)
> 56 | LD D,(HL) | 5 (2,1,2) | D = (HL)
> 5E | LD E,(HL) | 5 (2,1,2) | E = (HL)
> 66 | LD H,(HL) | 5 (2,1,2) | H = (HL)
> 6E | LD L,(HL) | 5 (2,1,2) | L = (HL)

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  | · |

> #### Description

> Loads r (any of the registers A, B, C, D, E, H, or L) with the data whose address is the data in HL.

<< Previous | Next >>