<< Previous | Next >>

> LD r,n Load Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | LD r,n | 4 (2,2) | r = n
> 3E n | LD A,n | 4 (2,2) | A = n
> 06 n | LD B,n | 4 (2,2) | B = n
> 0E n | LD C,n | 4 (2,2) | C = n
> 16 n | LD D,n | 4 (2,2) | D = n
> 1E n | LD E,n | 4 (2,2) | E = n
> 26 n | LD H,n | 4 (2,2) | H = n
> 2E n | LD L,n | 4 (2,2) | L = n

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads r (any of the registers A, B, C, D, E, H, or L) with the 8-bit constant n.

<< Previous | Next >>