<< Previous | Next >>

> LDF (lmn),rr Load Far Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDF (lmn),rr | 17 (2,2,2,2,2,1,3,3) | (lmn) = rrlow (lmn + 1) = rrhigh
> ED 0B n m l | LDF (lmn),BC | 17 (2,2,2,2,2,1,3,3) | (lmn) = C (lmn + 1) = B
> ED 1B n m l | LDF (lmn),DE | 17 (2,2,2,2,2,1,3,3) | (lmn) = E (lmn + 1) = D
> ED 2B n m l | LDF (lmn),IX | 17 (2,2,2,2,2,1,3,3) | (lmn) = IXlow (lmn + 1) = IXhigh
> ED 3B n m l | LDF (lmn),IY | 17 (2,2,2,2,2,1,3,3) | (lmn) = IYlow (lmn + 1) = IYhigh

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  |  |  |  |

> #### Description

> Loads the memory location whose physical address is the 24-bit constant lmn with:

> - BC, or
> - DE, or
> - IX, or
> - IY

<< Previous | Next >>