<< Previous | Next >>

> RRC r Rotate Right Affect Carry Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | RRC r | 4 (2,2) | r = {r[0],r[7,1]}; CF = r[0]
> CB 0F | RRC A | 4 (2,2) | A = {A[0],A[7,1]}; CF = A[0]
> CB 08 | RRC B | 4 (2,2) | B = {B[0],B[7,1]}; CF = B[0]
> CB 09 | RRC C | 4 (2,2) | C = {C[0],C[7,1]}; CF = C[0]
> CB 0A | RRC D | 4 (2,2) | D = {D[0],D[7,1]}; CF = D[0]
> CB 0B | RRC E | 4 (2,2) | E = {E[0],E[7,1]}; CF = E[0]
> CB 0C | RRC H | 4 (2,2) | H = {H[0],H[7,1]}; CF = H[0]
> CB 0D | RRC L | 4 (2,2) | L = {L[0],L[7,1]}; CF = L[0]

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> · | · | L | · | · | · |  |  |

> #### Description

> Rotates to the right the data in r (any of the registers A, B, C, D, E, H, or L).

> Each bit moves to the next lowest-order bit position (bit 7 moves to bit 6, etc.) while bit 0 moves to both bit 7 and the C flag.

> Figure 16: The bit logic of the RRC instruction.

<< Previous | Next >>