<< Previous | Next >>

> LD r,g Load Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> r,g | A | B | C | D | E | H | L | LD r,g | 4(2,2) | r = g
> A | 7F 7F | 7F 78 | 7F 79 | 7F 7A | 7F 7B | 7F 7C | 7F 7D |
> B | 7F 47 | 7F 40 | 7F 41 | 7F 42 | 7F 43 | 7F 44 | 7F 45
> C | 7F 4F | 7F 48 | 7F 49 | 7F 4A | 7F 4B | 7F 4C | 7F 4D
> D | 7F 57 | 7F 50 | 7F 51 | 7F 52 | 7F 53 | 7F 54 | 7F 55
> E | 7F 5F | 7F 58 | 7F 59 | 7F 5A | 5B1 | 7F 5C | 7F 5D
> H | 7F 67 | 7F 60 | 7F 61 | 7F 62 | 7F 63 | 7F 64 | 7F 65
> L | 7F 6F | 7F 68 | 7F 69 | 7F 6A | 7F 6B | 7F 6C | 7F 6D

> 1 This is actually the IDET instruction, unless preceded by the ALTD prefix, in which case the instruction is "LD E',E"

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads r (any of the registers A, B, C, D, E, H, or L) with g (any of the registers A, B, C, D, E, H, or L).

<< Previous | Next >>