<< Previous | Next >>

> LDF BCDE,(lmn)
> LDF JKHL,(lmn) Load Far Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> DD 0A n m l | LDF BCDE,(lmn) | 19 (2,2,2,2,2,1,2,2,2,2) | E = (lmn) D = (lmn + 1) C = (lmn + 2) B = (lmn + 3)
> FD 0A n m l | LDF JKHL,(lmn) | 19 (2,2,2,2,2,1,2,2,2,2) | L = (lmn) H = (lmn + 1) K = (lmn +2) J = (lmn + 3)

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads BCDE or JKHL with the data whose physical address is the 24-bit constant lmn.

<< Previous | Next >>