<< Previous | Next >>

> LD pd,klmn Load Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LD pd,klmn | 12 (2,2,2,2,2,2) | pd = klmn
> ED 0C n m l k | LD PW,klmn | 12 (2,2,2,2,2,2) | PW0=n; PW1=m; PW2=l; PW3=k
> ED 1C n m l k | LD PX,klmn | 12 (2,2,2,2,2,2) | PX0=n; PX1=m; PX2=l; PX3=k
> ED 2C n m l k | LD PY,klmn | 12 (2,2,2,2,2,2) | PY0=n; PY1=m; PY2=l; PY3=k
> ED 3C n m l k | LD PZ,klmn | 12 (2,2,2,2,2,2) | PZ0=n; PZ1=m; PZ2=l; PZ3=k

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  |  |  |  |

> #### Description

> Loads pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with the 32-bit constant klmn.

<< Previous | Next >>