<< Previous | Next >>

> LD pd,ps Load Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LD pd,ps | 4 (2,2) | pd = ps
> 6D 07 | LD PW,PW | 4 (2,2) | PW = PW
> 6D 17 | LD PW,PX | PW = PX
> 6D 27 | LD PW,PY | PW = PY
> 6D 37 | LD PW,PZ | PW = PZ
> 6D 47 | LD PX,PW | 4 (2,2) | PX = PW
> 6D 57 | LD PX,PX | PX = PX
> 6D 67 | LD PX,PY | PX = PY
> 6D 77 | LD PX,PZ | PX = PZ
> 6D 87 | LD PY,PW | 4 (2,2) | PY = PW
> 6D 97 | LD PY,PX | PY = PX
> 6D A7 | LD PY,PY | PY = PY
> 6D B7 | LD PY,PZ | PY = PZ
> 6D C7 | LD PZ,PW | 4 (2,2) | PZ = PW
> 6D D7 | LD PZ,PX | PZ = PX
> 6D E7 | LD PZ,PY | PZ = PY
> 6D F7 | LD PZ,PZ | PZ = PZ

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with ps (any of PW, PX, PY or PZ).

<< Previous | Next >>