<< Previous | Next >>

> LD JKHL,(ps+d) Load Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LD JKHL,(ps+d) | 15(2,2,2,1,2,2,2,2) | JKHL= (ps+d)
> FD 0E d | LD JKHL,(PW+d) | 15(2,2,2,1,2,2,2,2) | JKHL= (PW+d)
> FD 1E d | LD JKHL,(PX+d) | 15(2,2,2,1,2,2,2,2) | JKHL= (PX+d)
> FD 2E d | LD JKHL,(PY+d) | 15(2,2,2,1,2,2,2,2) | JKHL= (PY+d)
> FD 3E d | LD JKHL,(PZ+d) | 15(2,2,2,1,2,2,2,2) | JKHL= (PZ+d)

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads JKHL with the data whose address is treated either as a logical address that will be passed through the MMU for translation into a physical address or as a physical address that does not need MMU translation.

> If ps is 0xFFFFxxxx, i.e., the upper 16 bits are all ones, it represents a logical address. This is called a "long logical" address. Otherwise, it is a physical address with the low 20 bits or 24 bits being significant (depending on the memory available).

> The address is computed as the sum of ps and the 8-bit signed displacement d.

<< Previous | Next >>