<< Previous | Next >>

> ADD A,r Add Without Carry Rabbit 2000/3000/3000A Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | ADD A,r | 2 | A = A + r
> 87 | ADD A,A | 2 | A = A + A
> 80 | ADD A,B | 2 | A = A + B
> 81 | ADD A,C | 2 | A = A + C
> 82 | ADD A,D | 2 | A = A + D
> 83 | ADD A,E | 2 | A = A + E
> 84 | ADD A,H | 2 | A = A + H
> 85 | ADD A,L | 2 | A = A + L

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> · | · | V | · | · | · |  |  |

> #### Description

> A is summed with r (any of the registers A, B, C, D, E, H, or L). The result is stored in A.

> The opcodes for these instructions are different than the same instructions in the Rabbit 4000.

<< Previous | Next >>