<< Previous | Next >>

> LD pd,BCDE Load Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LD pd,BCDE | 4 (2,2) | pd = BCDE
> DD 8D | LD PW,BCDE | 4 (2,2) | PW = BCDE
> DD 9D | LD PX,BCDE | 4 (2,2) | PX = BCDE
> DD AD | LD PY,BCDE | 4 (2,2) | PY = BCDE
> DD BD | LD PZ,BCDE | 4 (2,2) | PZ = BCDE

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  |  |  |  |

> #### Description

> Loads pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with BCDE.

<< Previous | Next >>