<< Previous | Next >>

> LD pd,(HTR+HL) Load Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LD pd,(HTR+HL) | 14 (2,2,2,2,2,2,2) | pd0 = (HTR + HL) pd1 = (HTR + HL + 1) pd2 = (HTR + HL + 2) pd3 = (HTR + HL + 3)
> ED 01 | LD PW,(HTR+HL) | 14 (2,2,2,2,2,2,2) | PW0 = (HTR + HL) PW1 = (HTR + HL + 1) PW2 = (HTR + HL + 2) PW3 = (HTR + HL + 3)
> ED 11 | LD PX,(HTR+HL) | 14 (2,2,2,2,2,2,2) | PX0 = (HTR + HL) PX1 = (HTR + HL + 1) PX2 = (HTR + HL + 2) PX3 = (HTR + HL + 3)
> ED 21 | LD PY,(HTR+HL) | 14 (2,2,2,2,2,2,2) | PY0 = (HTR + HL) PY1 = (HTR + HL + 1) PY2 = (HTR + HL + 2) PY3 = (HTR + HL + 3)
> ED 31 | LD PZ,(HTR+HL) | 14 (2,2,2,2,2,2,2) | PZ0 = (HTR + HL) PZ1 = (HTR + HL + 1) PZ2 = (HTR + HL + 2) PZ3 = (HTR + HL + 3)

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  |  |  |  |

> #### Description

> Loads pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with the data whose address is the sum of HTR and HL.

<< Previous | Next >>