        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA Videosoftware fuer Windows 95
        |
        | Copyright (c) 1993-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F                
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 03.03.98, CSkopinski


        Inhaltsuebersicht:

        1. Einleitung
        2. Installation
        3. Funktionen der Video-Anzeige
        4. Videos aufzeichnen
        5. Allgemeine Hinweise

------------------------------------------------------------------------

1       Einleitung


        Diese Datei erklaert, wie Sie die Videosoftware installieren
        und benutzen.

        Die Videosoftware besteht aus mehreren Komponenten:

        - Einem Treiber nach dem "Video for Windows"-Capture-API.
        - Einem Programm zur Anzeige des Videobildes.
        - Dialogen zur Auswahl des zu benutzenden Videoeingangs,
          zum Abgleich der Farbdarstellung und zur Auswahl der
          Videogroesse.

        Diese Komponenten rufen Sie ueber die WINman-Suite in der
        Taskleiste auf.

        Zum Betrieb der Videosoftware ist ein korrekt installiertes
        DirectX 5 erforderlich. Ebenfalls muss ein Display-Treiber
        der Version 202 installiert sein, z.B. 4.10.01.0202-0014.


------------------------------------------------------------------------

2       Installation

2.1     Automatische Installation

        Waehlen Sie den Punkt Video Tools aus dem CDsetup-Menue und 
        druecken Sie auf Installieren

2.2     Manuelle Installation

        Klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste auf die Datei 
        videoio.inf und waehlen im Kontextmenue "Installieren". Die 
        Installation laeuft vollautomatisch. 
        WICHTIG : Starten Sie bitte Ihren Rechner neu.

------------------------------------------------------------------------

3       Funktionen der Video-Anzeige


        Nach dem Aufrufen der Video-Anzeige durchsucht das Programm
        automatisch alle Videoanschluesse nach einem Videosignal
        und stoppt, falls ein aktiver Anschluss gefunden wird.
        Wenn Sie spaeter einen anderen Eingang auswaehlen wollen,
        koennen Sie dies mit dem Menuepunkt "Videoquelle" (Siehe
        unten).

        Die Bedienung der Video-Anzeige erfolgt vorzugsweise mit der
        linken und rechten Maustaste.

        Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, erhalten Sie das
        Windows-Systemmenue.

        Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, erhalten Sie ein
        Kontextmenue, dessen Funktionen Abschnitt 3.1 beschrieben
        sind.

3.1     Kontextmenue der Video-Anzeige

3.1.1   Videoquelle...

        Ruft einen Dialog zur Auswahl des Videoeigangs und zur
        Farbkorrektur auf.

3.1.2   Videoformat...

        Ruft einen Dialog zur Auswahl der Videogroesse auf. Dies ist
        die Aufloesung mit der das Video eingelesen wird, nicht die
        Groesse, mit der das Video angezeigt wird. Das Video laesst
        sich im Anzeigefenster auf beliebige Groessen strecken.

        Wenn Sie z.B. 160x120 als Videogroesse waehlen und das Fenster
        auf maximale Groesse strecken, erhalten Sie eine grobe
        Darstellung. Wenn Sie 704x576 als Videogroesse waehlen,
        erhalten Sie die beste Aufloesung.

        Je nach verwendetem Grafikmodus sind ggf. nicht alle
        Videogroessen anwaehlbar.

        In diesem Dialog koennen Sie auch das Datenformat waehlen, mit
        dem ein Video auf die Festplatte gespeichert werden soll. Da
        die Video-Anzeige jedoch keine Videos auf die Festplatte
        speichert, hat das Datenformat keinen Einfluss auf die
        Darstellung.

3.1.3   Immer sichtbar

        Wenn Sie diesen Menuepunkt aktivieren, wird die Videoanzeige
        vor alle anderen Fenstern dargestellt. Dieser Menuepunkt wird
        mit einem Haekchen versehen, wenn er aktiviert ist.

3.1.4   Titelzeile verstecken

        Wenn Sie diesen Menuepunkt waehlen, verschwindet die
        Titelleiste des Videoanzeige-Fensters. Dieser Menuepunkt wird
        mit einem Haekchen versehen, wenn er aktiviert ist.

3.1.5   Anzeige in Eingangsgroesse

        Wenn Sie diesen Menuepunkt waehlen, passt sich das Fenster
        der Videoanzeige an die unter Videoformat gewaehlte
        Videogroesse an. Dieser Menupunkt wird mit einem Haekchen
        versehen, wenn er aktiviert ist.

3.1.6   Ueber...
        Ueber ELSA...

        Hier erhalten Sie Informationen ueber das Programm und ELSA.

3.1.7   Beenden

        Wenn Sie diese Funktion aufrufen, beenden Sie die Videoanzeige.

3.2     Allgemeine Tips

3.2.1   Vollbildanzeige

        Um ein Video als Vollbild auf Ihrem Monitor darzustellen, gehen
        Sie folgendermassen vor:

        - Rufen Sie die "Eigenschaften der Task-Leiste" von Windows auf.
        - Markieren Sie darin die Einstellung. "Automatisch im
          Hintergrund"
        - Starten Sie die Video-Anzeige
        - Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Video-Anzeige-
          Fenster, um das Kontextmenue aufzurufen.
        - Waehlen Sie den Menuepunkt "Immer sichtbar"
        - Klicken Sie mit der rechten Maustatse in das Video-Anzeige-
          Fenster, um das Kontextmenue erneut aufzurufen.
        - Waehlen Sie den Menuepunkt "Titelzeile verstecken"
        - Klicken Sie mit der linken Maustaste in das Video-Anzeige-
          Fenster, um das Windows-Systemmenue aufzurufen.
        - Waehlen Sie dort "Maximieren".

------------------------------------------------------------------------

4       Videos aufzeichnen


        Zum Aufzeichnen von Videos wird das Programm MainActor mit-
        geliefert. Sie koennen aber jeden "Video for Windows"-
        kompatible Software zum Aufzeichnen von Videos verwenden.

        Beim Aufzeichnen von Videos entstehen sehr hohe Datenmengen.
        Um ein Aufzeichnen ohne Aussetzer (Englisch "Drop" genannt)
        zu erreichen, helfen Ihnen vielleicht die folgenden Tips:

        - Schliessen Sie andere Programme und insbesondere DOS-Boxen,
          waehrend Sie ein Video aufzeichnen.
        - Defragmentieren Sie ihre Festplatte vor dem Aufzeichnen.
        - Benutzen Sie eine separate Festplatte zum Aufzeichnen.
        - Benutzen Sie die ELSA-Videokompression.
        - Deaktivieren Sie die Audio-Aufzeichnung, falls Sie keinen Ton
          aufzeichnen wollen.

4.1     Datenformate

        Sie koennen Videos in verschiedenen Datenformaten aufzeichnen.
        Im Dialog "Videoformat", den Sie z.B. ueber die WINman Suite
        oder aus Ihrer Videoapplikation heraus aufrufen koennen,
        bestimmen Sie, welches Datenformat benutzt wird. Sie haben
        diese Datenformate zur Auswahl:

        - RGB16: Das Datenformat RGB16 arbeitet im RGB-Farbraum. Fuer
          jede der drei Farbkomponenten werden 5Bit/Pixel gespeichert.
          Zusaetzlich wird zu jedem Pixel noch ein Fuellbit gespeichert,
          so dass sich ein Platzbedarf von 16Bit/Pixel = 2 Byte / Pixel
          ergibt. Die Farbaufloesung eines solchen Bildes entspricht
          einem Real-Color-Bild unter Windows.
          Der Vorteil von RGB16 ist, dass dieses Format unmittelbar von
          Windows "verstanden" wird. Der Nachteil ist ein recht hoher
          Platzbedarf. Ein Bild in der Aufloesung 320x240 Pixel belegt
          schon 150kB. Ein Bild mit 640x480 Pixeln benoetigt die
          vierfache Datenmenge, also 600kB.

        - YVU9 benoetigt weniger Speicherplatz. Es benoetigt 9Bit/Pixel.
          Es arbeitet im YUV-Farbraum und bietet 256 Graustufen pro
          Pixel (im Vergleich zu 32 Grauabstufungen bei RGB16). Die
          Kompression wird durch eine verringerte Farbaufloesung
          erreicht. Fuer jeweils 4x4 Pixel wird ein Farbmittelwert
          gespeichert. Das menschliche Auge loest Helligkeitsunterschiede
          wesentlich feiner auf, als Farbunterschiede, so dass bei YVU9
          optisch fast keine Qualitaetsunterschiede zum unkomprimierten
          Bild auftreten. Ein YVU9-Bild mit 320x240 benoetigt ca. 84kB.
          Ein YVU9-Bild mit 640x480 Pixeln benoetigt die vierfache
          Datenmenge, also 336kB.

          Um ein mit YVU9 aufgezeichnetes Video auf Ihrem System
          darstellen zu koennen, muessen Sie einen Intel Indeo(tm)-
          Codec  installiert haben, oder das mitgelieferte Programm
          MainActor benutzen.

          Meldungen wie "Datenformat kann nicht dargestllt werden" oder
          "Es ist kein passender Treiber installiert" deuten darauf hin,
          dass kein Intel Indeo(tm)-Codec installiert ist.

        - Die ELSA-Videokompression verringert die Datenmenge gegenueber
          YVU9 noch mehr. Durch ein spezielles Verfahren werden nur ca.
          3Bit/Pixel bis 5 Bit/Pixel gespeichert.
          Wie YVU9 arbeitet die ELSA- Videokompression im YUV-Farbraum.
          Der Kompressionsgrad haengt vom zu komprimierenden Bildmaterial
          ab. Unverrauschtes Bildmaterial laesst sich z.B. wesentlich
          besser komprimieren, als verrauschtes Bildmaterial.
          Bildmaterial mit grossen, einfarbigen Flaechen sich besser
          komprimieren, als eine detailreiches, buntes Bild.
          Mit der  ELSA-Videokompression benoetigt ein Bild mit 320x240
          Pixeln Aufloesung zwischen 20kB und 40kB. Ein Bild mit 640x480
          Pixeln erreicht im allgemeinen eine hoehere Kompression als ein
          Bild mit 320x240 Pixel und benoetigt ca. 120kB.

4.2     ELSA-Videokompression (ELSA Quick Codec) im Einsatz

        Die ELSA-Videokompression erledigt Ihr Rechner waehrend Sie ein
        Video aufzeichnen in Echtzeit. Durch die Verwendung der ELSA-
        Videokompression ergeben sich mehrere Vorteile:

        - Es lassen sich Videos mit hoeherer Bildwiederholrate
          aufzeichnen.
        - Die Droprate sinkt.
        - Es lassen sich Videos in hoeheren Aufloesungen aufzeichnen.
        - Es koennen auf eine Festplatte laengere Videosequenzen
          aufgezeichnet werden, als das ohne Kompression moeglich
          waere.

        AVIïs die mit der ELSA-Videokompression aufgezeichnet wurden,
        benoetigen zum Abspielen einen im System installierten Codec.
        Dies ist ein Programm, das die komprimierten Informationen in
        ein von Windows darstellbares Standardformat wandelt. Auf Ihrer
        ELSA-CD wird ein solcher Codec mitgeliefert.

        Sie sollten bei der Aufzeichnung eines Videos in zwei Schritten
        vorgehen:

        - Zunaechst zeichnen Sie das Video mit der ELSA-Videokompression
          auf, um die obengenannten Vorteile zu nutzen.
        - Dann wandeln Sie das Programm mit MainActor in ein
          weitverbreitetes Kompressionsformat, wie z.B MPEG, Indeo (tm)
          oder Cinepak (tm) um.

        Wenn Sie ein mit ELSA-Kompression aufgezeichnetes Video
        abspielen wollen, benutzen Sie am besten den Mediaplayer von
        Windows und einen Real- oder Truecolor-Grafikmodus. Wenn Sie
        einen Bildschirmmodus mit 8 Bit/Pixeln benutzen, wird das
        Video ggf. gerastert oder mit einer geringeren Farbanzahl
        abgespielt.

        Auf Systemen, auf denen keine ELSA-Videokompression installiert
        ist, koennen Sie keine mit ELSA-Videokompression aufgezeichneten
        AVIïs abspielen.

        Fuer die Darstellung der ELSA-Videokompression ist MainActor
        in der Version 1.6 (oder hoeher) erforderlich.

        Die Dekomprimierung der ELSA-Videokompression ist auf maximale
        Bildqualitaet hin optimiert, so dass eine moeglichst verlustarme
        Rekomprimierung erreicht wird. Deshalb ist ein Abspielen in
        Echtzeit mit MainActor nur auf schnellsten Rechner moeglich.

------------------------------------------------------------------------

5       Hinweise


5.1     Die Videosoftware benoetigt einen Teil des Videospeichers der
        Grafikkarte. Die Menge des benoetigten Speichers aendert sich
        mit der Videogroesse.
        Auf der anderen Seite aendert sich die Groesse des fuer Video
        freien Speichers mit der Bildschirmaufloesung.
        Aus diesem Grund koennen sich die Faehigkeiten des
        Videotreibers mit der Bildschirmaufloesung aendern.

5.2     Empfohlene Bildschirmaufloesungen:

        - 800x600 Pixel mit 16bpp und 75Hz Bildwiederholrate
        - 1024x768 Pixel mit 16bpp und 75Hz Bildwiederholrate

5.3     Um Videos anzuzeigen, die mit der ELSA-Videokompression
        aufgezeichnet wurden, benoetigen Sie MainActor 1.6 oder hoeher.

5.4     Video-In / -Out steht nicht zur Verfuegung, wenn MultiMan fuer
        Windows95 installiert ist.

5.5     Empfohlene Desktop-Aufloesungen fuer den Betrieb mit Video-Out:

        -   640x480 Pixel, 16Bpp, 75Hz
        -   800x600 Pixel, 16bpp, 75Hz
        -  1024x768 Pixel, 16bpp, 75Hz
        - 1280x1024 Pixel, 16bpp, 75Hz

        -   640x480 Pixel, 32bpp, 75Hz
        -   800x600 Pixel, 32bpp, 75Hz
        -  1024x768 Pixel, 32bpp, 75Hz

5.6     Zum Betrieb der Videosoftware ist ein korrekt installiertes
        DirectX 5 erforderlich. Ebenfalls muss ein Display-Treiber
        der Version 202 oder spaeter installiert sein, 
        z.B. 4.10.01.0202-0014.

5.7     Bei Mehrschirmbetrieb unter Windows 98 stehen nur die Videofunk-
        tionen des primaeren Grafikadapters zur Verfuegung. 
        Der darstellbare Bereich fuer VideoOut ist per Default zunaechst
        ebenfalls auf den ersten Schirm begrenzt.

