******  Aggiornamento U.S. Robotics Courier V.Everything ******

Questo è l'aggiornamento a V.92 solamente per i modelli 3453, identificati in Windows anche come:

- Courier V.Everything Ext PnP(V90-x2)
- 3Com Courier V.Everything EXT PnP
- US Robotics Courier V.Everything EXT PnP

Segui le seguenti operazioni per completare l'aggiornamento a V.92:

1. (tutti i sistemi operativi) - Aggiorna il firmware del tuo modem seguendo le istruzioni contenute in Firmware.txt.

2. (solo per sistemi operativi windows) - aggiorna i driver windows del modem ed installa Internet Call Notification (ICN che gestisce l'avviso di chiamata) seguendo le istruzioni nel file Windows.txt.

- 3453V92.exe - V.92 versione di firmware 2.1.1 programma di flash per Windows.

*** Lista di file che sono inclusi in questo aggiornamento. ***

- Readme.txt - Questo file.
- Firmware.txt - Istruzioni per aggiornare I firmware dei modem per tutti I sistemi operativi.
- Aggiornamneto.txt - Istruzioni aggiuntive soltanto per utenti del sistema operativo Windows.
- 3453v92.inf - Driver Unimodem per tutti i sistemi operativi Windows.
- v92.txt - Lista di comandi aggiuntivi del V92.
- 3453V92.exe - V.92 firmware version 2.1.1 flash program for Windows.
- main211.xmf - Firmware V92 versione 2.1.1


