<< Previous | Next >>

> INC ss Increment Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | INC ss | 2 | ss = ss + 1
> 03 | INC BC | 2 | BC = BC + 1
> 13 | INC DE | 2 | DE = DE + 1
> 23 | INC HL | 2 | HL = HL + 1
> 33 | INC SP | 2 | SP = SP + 1

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Increments ss (any of 16-bit registers BC, DE, HL, or SP).

<< Previous | Next >>