<< Previous | Next >>

> LDL pd,IX Load Low Word Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDL pd,IX | 4 (2,2) | pd = {FFFF,IX}
> DD 8C | LDL PW,IX | 4 (2,2) | PW0 = IXlow PW1 = IXhigh PW2 = FF; PW3 = FF
> DD 9C | LDL PX,IX | 4 (2,2) | PX0 = IXlow PX1 = IXhigh PX2 = FF; PX3 = FF
> DD AC | LDL PY,IX | 4 (2,2) | PY0 = IXlow PY1 = IXhigh PY2 = FF; PY3 = FF
> DD BC | LDL PZ,IX | 4 (2,2) | PZ0 = IXlow PZ1 = IXhigh PZ2 = FF; PZ3 = FF

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads the low-order word of pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with IX. Loads the high- order word with 0xFFFF.

<< Previous | Next >>