<< Previous | Next >>

> LDL pd,mn Load Low Word Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDL pd,mn | 4 (2,2) | pd = {FFFF,mn}
> ED 0D n m | LDL PW,mn | 4 (2,2) | PW0 = n PW1 = m PW2 = FF; PW3 = FF
> ED 1D n m | LDL PX,mn | 4 (2,2) | PX0 = n PX1 = m PX2 = FF; PX3 = FF
> ED 2D n m | LDL PY,mn | 4 (2,2) | PY0 = n PY1 = m PY2 = FF; PY3 = FF
> ED 3D n m | LDL PZ,mn | 4 (2,2) | PZ0 = n PZ1 = m PZ2 = FF; PZ3 = FF

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads the low-order word of pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with the 16-bit constant mn. Loads the high-order word with 0xFFFF.

<< Previous | Next >>