<< Previous | Next >>

> INC r Increment Rabbit 2000/3000/4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> ---- | INC r | 2 | r = r + 1
> 3C | INC A | 2 | A = A + 1
> 04 | INC B | 2 | B = B + 1
> 0C | INC C | 2 | C = C + 1
> 14 | INC D | 2 | D = D + 1
> 1C | INC E | 2 | E = E + 1
> 24 | INC H | 2 | H = H + 1
> 2C | INC L | 2 | L = L + 1

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> · | · | V | - | · | · |  |  |

> #### Description

> Increments r (any of the 8-bit registers A, B, C, D, E, H, or L).

<< Previous | Next >>