<< Previous | Next >>

> LDL pd,IY Load Low Word Rabbit 4000 Instruction

> Opcode | Instruction | Clocks | Operation
> -- | LDL pd,IY | 4 (2,2) | pd = {FFFF,IY}
> FD 8C | LDL PW,IY | 4 (2,2) | PW0 = IYlow PW1 = IYhigh PW2 = FF; PW3 = FF
> FD 9C | LDL PX,IY | 4 (2,2) | PX0 = IYlow PX1 = IYhigh PX2 = FF; PXW3 = FF
> FD AC | LDL PY,IY | 4 (2,2) | PY0 = IYlow PY1 = IYhigh PY2 = FF; PY3 = FF
> FD BC | LDL PZ,IY | 4 (2,2) | PZ0 = IYlow PZ1 = IYhigh PZ2 = FF; PZ3 = FF

> Flags | ALTD | IOI/IOE
> S | Z | L/V | C | F | R | SP | S | D
> - | - | - | - |  | · |  |  |

> #### Description

> Loads the low-order word of pd (any of the 32-bit registers PW, PX, PY or PZ) with IY. Loads the high- order word with 0xFFFF.

<< Previous | Next >>