<< Previous | Next >>

> ##

> #### ED Page

> \LSB MSB\ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
> 0 | CBM n | LD PW, (HTR+HL) | SBOX A | LDL PW,(SP+n) | LD PW,(SP+n) | LD (SP+n),PW | LD HL, (PW+BC) | LD (PW+BC), HL | LDF PW, (lmn) | LDF (lmn),PW | LDF BC, (lmn) | LDF (lmn),BC | LD PW, klmn | LDL PW,mn | CONVC PW | CONVD PW
> 1 | DWJNZ label | LD PX, (HTR+HL) | IBOX A | LDL PX,(SP+n) | LD PX,(SP+n) | LD (SP+n),PX | LD HL,(PX+BC) | LD (PX+BC),HL | LDF PX, (lmn) | LDF (lmn),PX | LDF DE,(lmn) | LDF (lmn),DE | LD PX,klmn | LDL PX,mn | CONVC PX | CONVD PX
> 2 |  | LD PY, (HTR+HL) |  | LDL PY, (SP+n) | LD PY,(SP+n) | LD (SP+n),PY | LD HL,(PY+BC) | LD (PY+BC),HL | LDF PY, (lmn) | LDF (lmn),PY | LDF IX,(lmn) | LDF (lmn),IX | LD PY,klmn | LDL PY,mn | CONVC PY | CONVD PY
> 3 |  | LD PZ, (HTR+HL) |  | LDL PZ, (SP+n) | LD PZ,(SP+n) | LD (SP+n),PZ | LD HL,(PZ+BC) | LD (PZ+BC),HL | LDF PZ, (lmn) | LDF (lmn),PZ | LDF IY,(lmn) | LDF (lmn),IY | LD PZ,klmn | LDL PZ,mn | CONVC PZ | CONVD PZ
> 4 | LD HTR,A | LD BC', DE | SBC HL,BC | LD (mn), BC | NEG | LRET | IP 0 | LD EIR,A | CP HL,DE | LD BC', BC | ADC HL,BC | LD BC, (mn) | TEST BC | RETI | IP 2 | LD IIR,A
> 5 | LD A,HTR | LD DE', DE | SBC HL,DE | LD (mn), DE | EX (SP),HL | SCALL | IP 1 | LD A,EIR | CP JKHL,BCDE | LD DE', BC | ADC HL,DE | LD DE, (mn) |  | IPRET | IP 3 | LD A,IIR
> 6 |  | LD HL', DE | SBC HL,HL | LD (mn), HL | LDP (HL),HL | LDP (mn),HL | PUSH SU | LD XPC,A |  | LD HL', BC | ADC HL,HL | LD HL, (mn) | LDP HL, (HL) | LDP HL, (mn) | POP SU | SETUSR
> 7 |  |  | SBC HL,SP | LD (mn),SP | EX BC',HL | SYSCALL | PUSH IP | LD A,XPC |  |  | ADC HL,SP | LD SP, (mn) | EX JK', HL | SURES | POP IP | RDMODE
> 8 | COPY |  |  | SRET |  |  |  |  | COPYR |  |  | LLRET |  |  |  |
> 9 | LDISR |  |  |  |  |  |  |  | LDDSR |  |  |  |  |  |  |
> A | LDI |  | LLJP GT,lxpc,mn | JRE GT, label | FLAG GT,HL | PUSH mn |  |  | LDD |  | LLJP GTU,lxpc,mn | JRE GTU, label | FLAG GTU, HL |  |  |
> B | LDIR | SETSYSP mn | LLJP LT,lxpc,mn | JRE LT, label | FLAG LT,HL | SETUSRP mn |  |  | LDDR |  | LLJP V,lxpc,mn | JRE V, label | FLAG V,HL |  |  |
> C | UMA | POP PW | LLJP NZ,lxpc,mn | JRE NZ, label | FLAG NZ,HL | PUSH PW | ADD JKHL,BCDE |  | UMS |  | LLJP Z,lxpc,mn | JRE Z, label | FLAG Z,HL |  |  |
> D | LSIDR | POP PX | LLJP NC,lxpc,mn | JRE NC, label | FLAG NC,HL | PUSH PX | SUB JKHL,BCDE |  | LSDDR | EXP | LLJP C,lxpc,mn | JRE C, label | FLAG C,HL |  |  |
> E |  | POP PY |  |  |  | PUSH PY | AND JKHL,BCDE |  |  |  | CALL (HL) |  |  |  | XOR JKHL, BCDE |
> F | LSIR | POP PZ |  |  |  | PUSH PZ | OR JKHL,BCDE |  | LSDR |  | LLCALL (JKHL) |  |  |  | LD HL, (SP+HL) |

<< Previous | Next >>